절약에 대한 관심과 공감대 형성을 위하여 제23회 ‘소중한 물 절약 포스터’ 그림대회를 한남실내체육관에서 개최합니다. 물을 절약하고 사랑하는 내용을 담은 포스터 그림대회를 통하여 아이들이 물의 소중함을 깨닫고 실생활에서도 절약할 수 있도록 실천의식을 높이고자 합니다. 이번 포스터 그림대회는 한남시가 주최하고 사단법인 코리아워터협회가 주관하며, 초등학교에 다니는 학생이라면 누구나 참가할 수 있습니다. 관심 있는 여러분들의 많은 참여 바랍니다.

물

♠ 대회안내 ♠

1. 접수기간 : 2025년 7월 28일(월) ~ 8월 1일(금)

DIAT

2. 접수방법 : 인터넷 접수(http://www.ihd.or.kr), 선착순 100명

3. 대회일시 : 2025년 8월 16일(토) 10시 ~ 16시

4. 시상내역 : 시장상, 시의회 의장상, 협의회장상

※ 기타사항

- 준비물은 화구(물감, 크레파스) 및 돗자리 등이며 응모규정은 4절 도화지를 사용합니다. 작품의 가로/세로 방향은 자유이며 4절 도화지는 참가자 1인당 2장씩 제공됩니다.

- 기타 자세한 사항은 대회 담당자(02-123-4567)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

2025. 07. 26.

코리아워터협회

댐의 종류

1. 댐의 기원

현재 확인되는 가장 오래된 유적(遺跡)은 기원전 2900년경 이집트에서 축조(築造)된 높이 11m, 길이 106m의 석조댐이다. 근대 댐의 선구(先驅)로는 1594년 스페인에서 관개용 댐으로 건설된 높이 41m의 알리칸테댐을 들 수 있으며, 19세기 프랑스에서 댐 기술이 획기적(劃期的)으로 발전하여 오늘에 이르고 있다. 우리나라는 아시아 몬순 지역 특유의 다우지대이므로 일찍부터 물을 이용하는 쌀농사가 시작되었고, 이와 더불어 관개용 수리시설이 발달하였다. 김제에 있는 벽골제는 기록상 우리나라 최초의 댐으로 330년(흘해왕 21)에 축조되었다고 한다.

2. 댐의 종류

댐은 목적에 따라 저수댐, 취수댐, 사방댐 등으로 구분된다. 저수댐은 상류로부터의 유입량이 사용수량에 크게 영향을 미치지 않을 만큼 규모가 크며, 홍수량 조절을 목적으로 하므로 관개, 상수도, 공업용수, 홍수조절, 어류양식 등의 용도에 사용된다. 취수댐은 용수에 필요한 수량을 확보하기 위하여 만든 댐으로 구조는 콘크리트의 월류형 고정언과 그 위에 있는 가동언으로 이루어지며, 평상 수위 때는 수문을 닫아 수위를 유지하고, 출수 시에는 수문을 열어 홍수를 방류(放流)한다. 사방댐은 산사태(Landslide)로 인해 상류에서 내려오는 토석을 차단하고, 흘러내리는 물의 속도를 줄여 하류 지역의 2차 피해를 막는 역할을 한다. 구조는 낮은 중력식인데, 표면은 찰쌓기로 하고 그 속에 잡석 콘크리트를 채워 넣은 것이 많다.

저수지나 수로에 설치하여 수량을 조절하는 문

국가별 연평균 강수량(단위:밀리미터)

구분	2023년	2024년
한국	1270	1277
일본	1706	1690
미국	713	715
영국	1281	1220
캐나다	489	537
평균	1,091.80	1,087.80